Unterverteiler

ABS-Gehäuse als Wandschrank, Kabeleinführung von oben.

Schutzart: IP40

Schutzklasse: II

Eingangsklemme: 3x10mm²

Farbe: RAL 9003

Montageart: Wandanbau

Abmessungen (HxBxT):

Bestückung:

\_\_\_ Stck. Endstromkreise (5A) für Mischbetrieb

\_\_\_ Stck. IOE 24 oder IOE 230 Modul

Fabrikat: Elektroplanet AG ehrlich – einfach - sicher

Serie: CPS ELP

Typ: ELP UV

Unterverteiler

Stahlblechgehäuse als Wandschrank, Kabeleinführung von oben.

Montageart: Wandanbau

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Montageart: Wandanbau

Abmessungen (HxBxT):

Bestückung:

\_\_\_ Stck. Endstromkreise (5A) für Mischbetrieb

\_\_\_ Stck. IOE 24 oder IOE 230 Modul

Fabrikat: Elektroplanet AG ehrlich – einfach - sicher

Serie: CPS ELP

Typ: ELP UV